**Roeier Bikeerg**

Welkom bij de Concept2 BikeErg, de laatste toevoeging aan onze familie van ‘sport based’ergometers. De BikeErg heeft hetzelfde vliegwiel en Performance Monitor als onze Concept2 Indoor Rowers en SkiErgs, waarmee alle mogelijkheden van het roeien en Crosscountry skiën naar het fietsen wordt gebracht

Het vliegwiel maakt gebruik van luchtweerstand voor een zo natuurgetrouw mogelijk gevoel. De demper werkt als een derailleur, waarmee je de weerstand kunt aanpassen. In tegenstelling tot de meeste stationaire fietsen heeft de BikeErg een vrijloop, zodat net als bij een normale fiets, de pedalen stil blijven staan als je stopt met trappen, terwijl het vliegwiel doordraait.

De doorontwikkelde Performance Monitor geeft direct informatie, met een grote variatie aan weergavemogelijkheden en trainingen. De Performance Monitor is gekalibreerd voor grote nauwkeurigheid, zodat je je resultaten met anderen kunt vergelijken en je progressie kunt bijhouden.

De BikeErg komt van een bedrijf met meer dan 40 jaar ervaring met het maken van innovatieve producten van hoge kwaliteit. Wat voor soort fietstraining voor binnen je ook zoekt, weer fit worden of nog net een stap maken voor je volgende race, de Concept2 BikeErg is de perfecte machine voor jou!

Specificaties

|  |  |
| --- | --- |
| Totale Lengte | 122 cm |
| Breedte | 61 cm |
| Zithoogte | Zadelhoogte 79-103 cm |
| Crank Lengte | 170 mm |
| Q Factor |  |
| Aandrijving | Gegroefde band met zelfspanner |
| Monitor | PM5 |
| Power Requirement | De PM5 werkt met twee batterijen (alkaline 1,5V maat D). Gedurende een workout levert het vliegwiel stroom |
| Maximaal Gewicht Roeier | 136 kg |
| Constructie | Gelast aluminium frame, stalen voeten |
| Afwerking | Zwart gepoedercoat frame, grijs geanodiseerde steunen |
| Opslag | Moet in de volledig gemonteerde toestand worden opgeslagen |
| Space Recommendations | **In elkaar gezet:** 122 cm x 61 cm |
| Gewicht van de machine | 31 kg |